视频点播器操作手册

1. 服务器连接

将前端、后端、live555服务器放在同一计算机

RTSP地址默认与前端服务器的地址相同

1. 点播主界面

工具栏中可点击登录按键进行登录

账号：aaa 密码：123456

账号：bbb 密码：123456

3、选择视频点击，可播放视频